**Presto 605 NEO® zelfsluitende wastafelkraan**

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 605 NEO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

**Bestelnr. 2.1931.065 (Art.nr. 65000)** looptijd 15 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.066 (Art.nr. 65005)** looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.068 (Art.nr. 65100)** looptijd 15 sec., warm water  
**Bestelnr. 2.1931.070 (Art.nr. 65200)** looptijd 15 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.071 (Art.nr. 65205)** looptijd 7 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.073 (Art.nr. 65300)** looptijd 15 sec., warm water (S-uitvoering)

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad  
  
  


**Presto 605 NEO® RVS zelfsluitende wastafelkraan**

Presto zelfsluitende wastafelkraan, met rvs behuizing, voor koud of voorgemengd water, type 605 NEO RVS, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

**Bestelnr. 2.1931.067 (Art.nr. 65010)** looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.069 (Art.nr. 65105)** looptijd 7 sec., warm water  
**Bestelnr. 2.1931.072 (Art.nr. 65210)** looptijd 7 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.074 (Art.nr. 65305)** looptijd 7 sec., warm water (S-uitvoering)

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Rvs   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad



**Presto NEO® DUO zelfsluitende wastafelkraan met hendel**

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type NEO DUO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

**Bestelnr. 2.1931.058 (Art.nr. 64702)** looptijd 7 & 11 sec., (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.057 (Art.nr. 64701)** looptijd 15 sec., (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.059 (Art.nr. 64705)** looptijd 7 sec.  
**Bestelnr. 2.1931.056 (Art.nr. 64700)** looptijd 15 sec.

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Enkele looptijd: 7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)   
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)



**Presto 504 NEO® zelfsluitende tapkraan voor wandmontage**

Presto zelfsluitende tapkraan, verchroomd, voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Leverbaar met verschillende voorsprongen

**Bestelnr. 2.1931.075 (Art.nr. 66000)** voorsprong 65 mm, looptijd 15 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.076 (Art.nr. 66005)** voorsprong 65 mm, looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.083 (Art.nr. 66100)** voorsprong 65 mm, looptijd 15 sec., warm water  
**Bestelnr. 2.1931.085 (Art.nr. 66200)** voorsprong 65 mm, looptijd 15 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.086 (Art.nr. 66205)** voorsprong 65 mm, looptijd 7 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.091 (Art.nr. 66300)** voorsprong 65 mm, looptijd 15 sec., warm water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.077 (Art.nr. 66010)** voorsprong 95 mm, looptijd 15 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.078 (Art.nr. 66015)** voorsprong 95 mm, looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.087 (Art.nr. 66210)** voorsprong 95 mm, looptijd 15 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.079 (Art.nr. 66020)** voorsprong 150 mm, looptijd 15 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.080 (Art.nr. 66025)** voorsprong 150 mm, looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.088 (Art.nr. 66215)** voorsprong 150 mm, looptijd 15 sec. koud water (S-uitvoering)

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad

**Presto 504 NEO® RVS zelfsluitende tapkraan voor wandmontage**

Presto zelfsluitende tapkraan, met rvs behuizing, voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO RVS, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

**Bestelnr. 2.1931.081 (Art.nr. 66030)** voorsprong 65 mm, looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.089 (Art.nr. 66220)** voorsprong 65 mm, looptijd 7 sec., koud water (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.082 (Art.nr. 66035)** voorsprong 150 mm, looptijd 7 sec., koud water  
**Bestelnr. 2.1931.090 (Art.nr. 66225)** voorsprong 150 mm, looptijd 7 sec., koud water (S-uitvoering)

**Technische gegevens:**Behuizing: Rvs   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad

**Presto NEO® DUO zelfsluitende tapkraan voor wandmontage met hendel**

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorgemengd water, type NEO DUO, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

**Bestelnr. 2.1931.062 (Art.nr. 64708)** looptijd 7 & 11 sec. (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.061 (Art.nr. 64707)** looptijd 15 sec. (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.063 (Art.nr. 64711)** looptijd 7 sec.  
**Bestelnr. 2.1931.060 (Art.nr. 64706)** looptijd 15 sec.

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½”   
Enkele looptijd: 7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)   
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)



**Presto NEO® zelfsluitende wastafelmengkraan**

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type Presto NEO, voor bladmontage. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust.

**Bestelnr.: 1370878 (Art.nr. 68402)**  
**Bestelnr.: 1370879 (Art.nr. 68404)** (S-uitvoering)  
  
**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)   
Spoeltijd: 15 sec.   
Aansluitingen: 3/8” wartels



**Presto NEO® DUO zelfsluitende wastafelmengkraan met hendel**

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type NEO DUO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

**Bestelnr. 2.1931.097 (Art.nr. 68052)** looptijd 7 & 11 sec (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.096 (Art.nr. 68051)** looptijd 15 sec. (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.095 (Art.nr. 68050)** looptijd 15 sec.

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Aansluitingen: 3/8"   
Volumestroom: 3 l/min.   
Enkele looptijd: 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)   
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)



**Presto NEO® DUO zelfsluitende wandmengkraan met hendel, voor paneelinbouw**  
Presto zelfsluitende wandmengkraan voor paneelinbouw, type NEO DUO. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

**Bestelnr. 2.1931.100 (Art.nr. 68056)** looptijd 7 & 11 sec. (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.099 (Art.nr. 68055)** looptijd 15 sec. (S-uitvoering)  
**Bestelnr. 2.1931.098 (Art.nr. 68054)** looptijd 15 sec  
  
**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Aansluitingen: 3/8"   
Volumestroom: 3 l/min.   
Enkele looptijd: 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)   
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)



**Presto 500SB zelfsluitende douchekraan voor wandinbouw**

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandinbouw, voor koud of voorgemengd water, type 500SB. Waterbesparend en robuust met rvs afdekplaat. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Inclusief inbouwdoos. Aansluitingen 2 x ½” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1930.200 (Art.nr. 38340)** Met kogelafsluiter in inlaat   
**Bestelnr.: 2.1930.913 (Art.nr. 38330)** Zonder kogelafsluiter

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Afdekplaat: Rvs 160 x 160 mm   
Inbouwdiepte: min. 50 mm, max. 67 mm   
Volumestroom: 6 l/min. (instelbaar)   
Aansluitingen: ½” bu. dr.   
Spoeltijd: ca. 25 seconden  
  
  
  


**Presto 500S zelfsluitende douchekraan voor wandopbouw**

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandmontage, voor koud of voorgemengd water, voor opbouw leidingwerk, type 500S. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Aansluitingen 2 x ½” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1930.198 (Art.nr. 38310)** Recht   
**Bestelnr.: 2.1930.199 (Art.nr. 38320)** Haaks

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. (instelbaar)   
Aansluitingen: ½” bu. dr.   
Spoeltijd: ca. 25 seconden



**Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan voor wandinbouw**  
Presto Alpa zelfsluitende inbouw douchemengkraan, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen, zeeffilters, inbouwdoos en rvs afdekplaat. Spoeltijd ca. 30 seconden.  
  
**Bestelnr.: 2.1930.893 (Art.nr. 35941)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Afdekplaat: Rvs 180 x 180 mm   
Volumestroom: 6 l/min.   
Temperatuurknop: 180° draaibaar   
Temperatuurbegrenzing: Instelbaar   
Aansluitingen: ¾” bu. dr.   
Spoeltijd: ca. 30 seconden




**Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan voor wandmontage**

Presto Alpa zelfsluitende opbouw douchemengkraan, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen en zeeffilters. Spoeltijd ca. 30 seconden.

**Bestelnr.: 2.1930.886 (Art.nr. 35814)** Met verstel- bare aansluitbochten, 152 ± 10 mm   
**Bestelnr.: 2.1930.891 (Art.nr. 35925)** Zonder aan- sluitbochten

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min.   
Temperatuurknop: 180° draaibaar   
Temperatuurbegrenzing: Instelbaar   
Aansluitingen: ¾” bu. dr.   
Spoeltijd: ca. 30 seconden



**Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan voor paneelinbouw**

Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan voor paneelinbouw, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen, zeeffilters, en rozet. Spoeltijd ca. 30 seconden.

**Bestelnr.: 2.1930.892 (Art.nr. 35936)   
Bestelnr.: 2.1930.881 (Art.nr. 35176)** S-uitvoering  
  
**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Rozet: Ø 95 mm   
Volumestroom: 6 l/min.   
Temperatuurknop: 180° draaibaar   
Temperatuurbegrenzing: Instelbaar   
Aansluitingen: ¾” bu. dr.   
Spoeltijd: ca. 30 seconden



**Presto Safe elektronische wastafelkraan**

Presto Safe elektronische wastafelkraan voor bladmontage. De wastafelkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460997 (Art. nr. 64679)**

**Technische gegevens:**Bladdikte: Max. 25 mm   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: 1/2" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec.(instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik




**Presto Safe elektronische wastafelmengkraan**

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan voor bladmontage, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wastafelmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8” buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460999 (Art. nr. 68077)**

**Technische gegevens:**Bladdikte: Max. 25 mm   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec. (instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):** Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Safe elektronische wandkraan**

Presto Safe elektronische wandkraan voor wandmontage. De wandkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460994 (Art. nr. 64675)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.  
Aansluiting: 1/2" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec. (instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Safe elektronische wandmengkraan**

Presto Safe elektronische wandmengkraan voor paneelinbouw, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wandmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8” buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460996 (Art. nr. 68075)**

**Technische gegevens:**Wanddikte: Max. 50 mm   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec. (instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan**

Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en antikalk perlator. Met flexibele slang aansluitingen 3/8" wartel. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1511014 (Art. nr. 57212)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr: 1511013 (Art. nr. 57204)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Installatiehoogte: Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Batterij: 2 x 3V CR123A Lithium   
Low battery alarm: Blinkende LED (sluit automatisch)   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Max. Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Linea® elektronische wandkraan**

Presto Linea ® elektronische wandkraan voor inbouw leidingwerk voor koud of voorgemengd water. Water - besparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclus - spoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en anti-kalk perlator. Met geïntegreerde afsluiter (eenvoudig onderhoud) en aansluiting ½” buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1505130 (Art. nr. 57100)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Installatiehoogte: Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Batterij: 2 x 3V CR123 Lithium   
Low battery alarm: Blinkende LED (sluit automatisch)   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Max. Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Nova elektronische wastafel(meng)kraan**  
Presto Nova elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 1430498 (Art.nr. 55375)** Mengkraan incl. batterij   
**Bestelnr.: 1430499 (Art.nr. 55379)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij   
**Bestelnr.: 1430500 (Art.nr. 55377)** Mengkraan incl. transformator   
**Bestelnr.: 1430501 (Art.nr. 55381)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Detectiebereik: 25 cm (instelbaar 15 – 60 cm)  
Spoeltijd: 30 sec. (instelbaar: 5 – 3600 sec.)   
Cycluspoeltijd: 30 sec. (instelbaar: 0 – 255 sec.)   
Cyclusinterval: 24 uur (iInstelbaar: 0 – 240 uur)   
Temperatuurhendel: Met mechanische (aanslag) begrenzing   
Temperatuur: Max. 75º C (gedurende max. 30 min)



**Presto DL 400 SE, douchepaneel**

Presto aluminium douchepaneel, type DL 400 SE, voor koud of voorgemengd water, met bovenaansluiting. Waterbesparend en robuust, met zelfsluitende kraan met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met douchekop met volumetroombegrenzer 6 l/min. en onderhoudsarme kunststof sproeiplaat. Aansluiting aan bovenzijde ½" buitendraad, met kogelafsluiter.

**Bestelnr.: 2.1930.171 (Art.nr. 27400)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Aluminium   
Volumestroom: 6 l/min   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” bu. dr.   
Spoeltijd: Ca. 30 seconden   
Afmetingen paneel: 1070 x 80 x 31 mm



**Presto DL 400 E SENSOR, douchepaneel**

Presto douchepaneel, type DL 400 E SENSOR, voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, infraroodbediend met instelbare looptijd en cyclusspoeling. Met douchekop met volumestroombegrenzer 8 l/min. (6 l/min. begrenzer meegeleverd) en onderhoudsarme kunststof anti-kalk sproeiplaat. Waterzijdige aansluiting aan bovenzijde.

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij (6V CRP2):  
**Bestelnr.: 1460722 (Art.nr. 27471)** Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter   
**Bestelnr.: 1460723 (Art.nr. 27472)** Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter   
  
Uitvoeringen inclusief transformator (230 / 7V):   
**Bestelnr.: 1460725 (Art.nr. 27475)** Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter   
**Bestelnr.: 1460726 (Art.nr. 27476)** Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter

**Technische gegevens:**Behuizing: Aluminium legering   
Volumestroom: 8 of 6 l/min. naar keuze   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Spoeltijd: 30 seconden   
  
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**Spoeltijd: 1 - 255 seconden   
Start-Stop functie: Stop functie gedurende de eerste 10 sec. niet actief   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
  
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Sanifirst wastafelmengkraan**

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

**Bestelnr.: 2.1931.139 (Art. nr. 75060)** Met dichte hendel zonder drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.140 (Art. nr. 75061)** Met dichte hendel en drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.137 (Art. nr. 75040)** Met open hendel zonder drukcompenserend binnenwerk

**Technische gegevens:**   
Voorsprong uitloop: 170 mm   
Hoogte uitloop: 100 mm   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC   
Aansluitingen: SPEX flexibele aansluitslangen, 3/8" wartels



**Presto Sanifirst wastafelmengkraan met elleboogbediening**

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

**Bestelnr.: 2.1931.141 (Art. nr. 75062)** zonder drukcompenserend binnenwerk   
**Bestelnr.: 2.1931.142 (Art. nr. 75063)** met drukcompenserend binnenwerk

**Technische gegevens:**   
Voorsprong hendel: 157 mm   
Voorsprong uitloop: 170 mm   
Hoogte uitloop: 100 mm   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC   
Aansluitingen: SPEX flexibele aansluit- slangen, 3/8" wartels



**Presto Sanifirst keukenmengkraan met elleboogbediening**

Presto Sanifirst éénhendel keukenmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

**Bestelnr.: 2.1931.145 (Art. nr. 75066)** Met elleboogbediening zonder drukcompenserend   
 binnenwerk   
**Bestelnr.: 2.1931.146 (Art. nr. 75067)** Met elleboogbediening met drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.143 (Art. nr. 75064)** Met dichte hendel zonder drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.144 (Art. nr. 75065)** Met dichte hendel met drukcompenserend binnenwerk

**Technische gegevens:**   
Voorsprong hendel: 220 mm   
Voorsprong uitloop: 230 mm   
Hoogte uitloop: 160 mm   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC   
Aansluitingen: SPEX flexibele aansluitslangen, 3/8" wartels




**Presto Mastermix douchetablet 75708**

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

**Bestelnr.: 1347474 (Art. nr. 75708)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: Instelbaar   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar



**Presto Mastermix douchetablet 75710 met Touch druktoets**

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met Touche bediening, Start - Stop, voor openen en sluiten. Met twee magneetventielen als afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters. Met batterij 6V Lithium CRP2.

**Bestelnr.: 1347475 (Art. nr. 75710)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: 8 l/min.   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar  
**Instellingen:**Spoeltijd: standaard 30 sec., instelbaar 1 sec. - 5 min.   
Cyclusspoeltijd: standaard geen, instelbaar: 15 sec. - 5 min.   
Cyclusspoelinterval: standaard geen, instelbaar 6 - 120 h



**Presto Mastermix 75700 douchemengkraan**

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

**Bestelnr.: 1347476 (Art. nr. 75700)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: Instelbaar   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar




**Presto Mastermix 75702 douchemengkraan**

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

**Bestelnr.: 1382155 (Art. nr. 75702)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: Instelbaar   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar



**Presto Mastermix 75712 thermostatische wastafelmengkraan**

Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met draaibare uitloop. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slangaansluitingen 3/8" wartel.

**Bestelnr.: 1347477 (Art. nr. 75712)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: 6 l/min. instelbaar   
Aansluitingen: 3/8" wartel   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

