**RADA B safety nooddouches classic Line voor boven de deur**

**Nooddouche voor montage boven de deur*.* Art nr 084085 2.1931.188**

Groene nooddouche voor montage boven de deur met opbouwleidingwerk en trekstangbediening. De zwarte kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig, is conform DIN EN 15154-1:2006; DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009.

De volumestroombegrenzer van 75l/min volgens norm kan eveneens ingesteld worden op 35,50 of 110 l/min.

De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid.

 De geleide trekstang naast de deurpost opent een rvs kogelkraan,Aisi 316, welke extreem robuust is en een probleemloze bediening garandeert ook na 50000 keer gebruik. Voorsprong 525 mm, trekstang 700mm, aansluiting ¾” binnendraad. Installatiehoogte +/- 2345mm.