**Rada VR106RC, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR106RC (Rub Clean), met KIWA keur, vandaalbestendig, waterbesparend en

onderhoudsarm, met anti-kalk sproeiplaat. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

**Bestelnr.: 2.1913.002 (Art.nr. VR106RC)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Sproeiplaatmat: Siliconen  
Volumestroom: 6 l/min.   
Voordruk: 10 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad

Afbeelding met ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Rada VR106, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR106, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek, onderhoudsarm, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

**Bestelnr.: 2.1715.016 (Art.nr. VR106)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min.   
Voordruk: 10 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad



**Rada VR105RC, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR105RC (Rub Clean), met KIWA keur, vandaalbestendig, waterbesparend en

onderhoudsarm, met anti-kalk sproeiplaat. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min.

**Bestelnr.: 2.1913.001 (Art.nr. VR105RC)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Sproeiplaatmat: Siliconen  
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 10 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad

Afbeelding met ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Rada VR105, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR105, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek, onderhoudsarm, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min.

**Bestelnr.: 1.1536.229 (Art.nr. VR105)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 10 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad



**Rada VR125RC, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR125RC (Rub Clean), met KIWA keur, vandaalbestendig, waterbesparend en

onderhoudsarm, met anti-kalk sproeiplaat. Met bovenaansluiting voor opbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. Exclusief rvs aansluitpijp.

**Bestelnr.: 1546407 (Art.nr. VR125RC)**

Technische gegevens:   
Behuizing: Verchroomd messing   
Sproeiplaatmat: Siliconen (zwart)  
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 10 -500 kPa   
Aansluiting: Bovenaansl. 15 mm (push-fit)



**Let op! Foto wijkt af, sproeiplaat is zwart!**

**Rada VR125, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR125, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met bovenaansluiting voor opbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. Exclusief rvs aansluitpijp.

**Bestelnr.: 1.1536.230 (Art.nr. VR125)**

Technische gegevens:   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 10 -500 kPa   
Aansluiting: Bovenaansl. 15 mm (push-fit)



**Rada VR145RC, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR145RC (Rub Clean), met KIWA keur, vandaalbestendig, waterbesparend en

onderhoudsarm, met anti-kalk sproeiplaat. Met onderaansluiting voor opbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. Exclusief rvs aansluitpijp.

**Bestelnr.: 2.1913.003 (Art.nr. VR145RC)**

Technische gegevens:   
Behuizing: Verchroomd messing   
Sproeiplaatmat: Siliconen (zwart)  
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 10 -500 kPa   
Aansluiting: Onderaansl. 15 mm (push-fit)



**Let op! Foto wijkt af, sproeiplaat is zwart!**

**Rada VR145, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR145, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met onderaansluiting voor opbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. Exclusief rvs aansluitpijp.

**Bestelnr.: 1.1536.231 (Art.nr. VR145)**

Technische gegevens:   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 10 -500 kPa   
Aansluiting: Onderaansl. 15 mm (push-fit)



**Rada VR102, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR102, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. (6 l/min wordt meegeleverd).

**Bestelnr.: 2.1652.009 (Art.nr. VR102)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 20 -500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad



**Rada VR142, vaste douchekop**

Rada douchekop, type VR142, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor opbouw leidingwerk, met instelbare sproeihoek, met onderaansluiting 15 mm (push-fit). Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. (6 l/min wordt meegeleverd). Exclusief rvs stijgpijp.

**Bestelnr.: 2.1652.011 (Art.nr. VR142)**

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 9 l/min.   
Voordruk: 20 -500 kPa   
Aansluiting: Onderaansl. 15 mm (push-fit)



**Rada LR108, vaste douchekop**  
Rada douchekop, type LR108, met KIWA keur, extreem robuust, anti-suicide, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. Bevestiging door middel van draadeinden. Montage vlak met de tegelwand. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 8 l/min. (volumestroombegrenzer 5 l/min wordt meegeleverd). Ook toepasbaar als vandaalbestendige wanduitloop (5 l/min) voor wastafels.

**Bestelnr.: 2.1640.001 (Art.nr. LR108)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 8 l/min.   
Voordruk: 50 -500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Wanddikte: max. 170 mm   
Afmetingen: 75 x75 mm



**Rada VR1210, vaste douchekop**   
  
Rada straaldouchekop, type VR1210, vandaalbestendig, zelfreinigend en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, onderhoudsarm, aansluiting ½” buitendraad. Met volumestroombegrenzer 10 l/min.

**Bestelnr.: 1.1929.255 (Art.nr. VR1210)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 10 l/min.   
Voordruk: 70 -500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad



**Rada SH1710, vaste douchekop**  
Rada douchekop, type SH1710, zelfreinigend en waterbesparend. Aansluiting ½” binnendraad. Inclusief volumestroombegrenzer 10 l/min.  
  
**Bestelnr.: 1.1929.252 (Art.nr. SH1710)  
  
Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 10 l/min.   
Voordruk: 100 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” binnendraad



**Rada SH1710-60, vaste douchekop met aansluitbocht**

Rada douchekop, type SH1710-60, zelfreinigend en waterbesparend. Inclusief aansluitbocht en rozet voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. Inclusief volumestroombegrenzer 10 l/min.

**Bestelnr.: 1.1929.253 (Art.nr. SH1710-60)**  
**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 10 l/min.   
Voordruk: 100 -500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad

****

**Presto 29296, plafonddouche**

Presto plafonddouchekop, type 29296, vandaalbestendig, door torx TX25 bevestiging aan de zijkant en waterbesparend. Aansluiting ½” binnendraad. Inclusief volumestroombegrenzer 10 l/min.

**Bestelnr.: 2.1930.845 (Art.nr. 29296)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 10 l/min.   
Voordruk: 100 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” binnendraad



**Presto 29255, vaste douchekop**

Presto vaste douchekop, type 29255, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met gladde binnenkant en verstelbare sproeihoek. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. Met ingebouwde volumestroombegrenzer 6 l/min.

**Bestelnr.: 2.1930.844 (Art.nr. 29255)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min.   
Voordruk: 100 - 500 kPa   
Aansluiting: ½” buitendraad



**Rada SH1-EUR, vaste douchekop**

Rada douchekop, type SH1-EUR, verchroomd, draaibaar, glad van binnen en van buiten, sproeiplaatmat van siliconenmateriaal en verwijderbaar voor reiniging, met aansluitbocht en kogelgewricht voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad.

**Bestelnr.: 72967-CP (Art.nr. SH1-EUR)**

**Technische gegevens:**Behuizing douchekop: Verchroomd kunststof   
Sproeiplaatmat: Siliconen   
Aansluitbocht: Verchroomd messing   
Voordruk: Min. 20 kPa, Max. 300 KPa   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Temperaturen: Max. 5 min. 70ºC (tijdens thermische desinfectie)



**Rada SF1-20EV, glijstangset**

Rada glijstangset, type SF1-20EV, bestaande uit een handdouche met siliconen sproeiplaatmat, doucheslang en glijstang. Sproeiplaatmat verwijderbaar voor reiniging. Verchroomd.

**Bestelnr.: 72965-CP (Art.nr SF1-20EV)**

**Technische gegevens:**   
Handdouche: Verchroomd kunststof   
Sproeiplaatmat: Siliconen   
Lengte doucheslang: 1,50 meter   
Voordruk: Min. 20 kPa, Max. 300 KPa   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Temperaturen: Max. 5 min. 70ºC (tijdens thermische desinfectie)



**Rada EV, robuuste glijstangset**

Rada robuuste glijstangset, type EV, bestaande uit verstelbare handdouche met vijf sproeipatronen, doucheslang en robuuste wandsteun/glijstang. Verchroomd.

**Bestelnr.: 2.1642.002 (Art.nr. 150-20)**

**Technische gegevens:**Behuizing douchekop: Verchroomd kunststof   
Glijstang: Verchroomd messing   
Lengte doucheslang: 1,25 m   
Aansluiting doucheslang: ½” buitendraad   
Voordruk: 50 - 500 kPa

