**Oogdouche met 2 sproeikoppen voor wandmontage 880085 2.1931.418**

Oogdouche van messing met 2 sproeikoppen voorzien van rub­beren be­schermkappen van chloropreen en kalkwerende stofkleppen van polypropyleen die na het openen door de waterdruk automatisch verwijderd worden.

Tevens is de oogdouche voorzien van een rvs kogelkraan om in elke situatie het gewenste straalbeeld te kunnen instellen. Een debietsbegrenzer (max 14- 16l/min) is standaard ingebouwd.

Ter voorkoming van oogbeschadiging dienen de stralen uit de oogdouche zo gericht te zijn dat op zachte en natuurlijke wijze wordt gespoeld.

De oogdouche wordt bediend door rode hendel met verlengde spindel.(wanddikte 300mm) Deze opent de drieweg kogel­kraan in de vorstvrije ruimte .

Alle messing delen worden beschermd door een epoxy-coa­ting in de signaalkleur groen. De oogdouche is conform DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2009