**Vrijstaande nood-knijpdouche voor vloermontage art nr 833085 2.1931.391**

Vrijstaande nooddouche met knijpsdouche combinatie voor vloermontage uit messing met groene poedercoating. De zwarte kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig, is conform DIN EN 15154-1:2006; DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009. De volumestroombegrenzer van 75l/min volgens norm kan eveneens ingesteld worden op 35,50 of 110l/min. De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid. De rechte grijs met groene knijpoogdouche voor wandmontage vervaardigd uit kunststof en messing met 1sproeikoppen voorzien van be­schermkap voldoet aan DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2009. De rubber beschermkap beschermt de hulpzoekende tegen stoten,de bijhorende stofkappen openen automatisch. Tevens is de oogdouche voorzien van een geïntegreerde drukonafhankelijke volumestroombegrenzer (7l/min) om in elke situatie een normconform straalbeeld te creëren. De oogdouche met slang uit siliconen met rvs mantel (1500mm), wordt bediend door een niet direct-sluitend knijpmechanisme in groene kunststof. De inlaat van de oogdouche is voorzien van een 1/2" wartel .De rvs gebruikte kogelkraan,Aisi 316, is extreem robuust en garandeert probleemloze bediening ook na 50000 keer gebruik.

Voorsprong 625 mm, trekstang 700mm, aansluiting 1 ¼” binnendraad, totale hoogte 2300mm.