***Knijpdouche met 2 douchekoppen voor blad/wandmontage art nr 714025 2.1931.372***

Rechte 45 ͦ grijs met groene knijpoogdouche voor bladmontage vervaardigd uit kunststof en messing met 2 sproeikoppen voorzien van be­schermkap voldoet aan DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2009. De rubber beschermkap beschermt de hulpzoekende tegen stoten,de bijhorende stofkap opent automatisch. Tevens is de oogdouche voorzien van een geïntegreerde drukonafhankelijke volumestroombegrenzer (14l/min) om in elke situatie een normconform straalbeeld te creëren.

De oogdouche met slang uit siliconen met rvs mantel (1500mm), wordt bediend door een niet direct-sluitend knijpmechanisme in groene kunststof.

De inlaat van de oogdouche is voorzien van een 1/2" wartel en doorstroombeveiliging.

Geleverd met blad/wandhouder.