**Vrijstaande nood oogdouche voor vloermontage art nr 832085 2.1931.388**

Vrijstaande nood oogdouche combinatie voor vloermontage uit messing met groene poedercoating. De zwarte kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig, is conform DIN EN 15154-1:2006; DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009. De volumestroombegrenzer van 75l/min volgens norm kan eveneens ingesteld worden op 35,50 of 110l/min. De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid. Oogdouche van messing met 2 sproeikoppen voorzien van rub­beren be­schermkappen van chloropreen en kalkwerende stofkleppen van polypropyleen die na het openen door de waterdruk automatisch verwijderd worden. De oogdouche wordt bediend door een niet direct-sluitende kogel­kraan met hendel voorzien van een grote ronde druk­plaat.De rvs gebruikte kogelkraan,Aisi 316, is extreem robuust en garandeert probleemloze bediening ook na 50000 keer gebruik.

Voorsprong 625 mm, trekstang 700mm, aansluiting 1 ¼” binnendraad, totale hoogte 2300mm.