**Rada Sense douchemengkraan**

Rada Sense elektronische douchemengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast en een bedieningspaneel met 3 meter kabel voor wandmontage. Het bedieningspaneel biedt non-touch bediening voor activering en temperatuurkeuze. Via App instelbare maximum-, minimum- en start temperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen. Met mogelijkheid voor semi automatische periodieke thermische desinfectie met registratie van de resultaten. Wordt geleverd met transformator, keerkleppen en vuilfilters.

**Bestelnr.: 1.1503.745 (Art.nr. 14-5050)**

**Technische gegevens:**Volumestroom: 32 l/min. bij 200 kPa drukverlies   
Minimale volumestroom: 6 l/min.   
Minimaal drukverlies: 20 kPa   
Drukverhouding: Max. 1:3   
Warmwater temperatuur: Max. 65° C, 85° C tijdens thermische desinfectie   
Koud water temperatuur: Min. 1°C   
Nauwkeurigheid: 1°C   
Aansluitingen: ½ “ buitendraad   
Transformator: 230 V AC/12V DC, 20W  
**Instellingen:**Spoeltijd: 5 sec. - 60 min.   
Cyclusspoeltijd: 1 min. - 59 min.   
Cyclusinterval: 1 - 983 uren   
Basisinstelling spoeltijd: 15 sec.   
Basisinstelling cyclusspoeling: 2 min. na 12 uur geen gebruik



**Rada Sense duo douchemengkraan**

Rada Sense elektronische duo douchemengkraan voor twee douches, bestaande uit één, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast en één bedieningspaneel met 3 meter kabel voor wandmontage. Het bedieningspaneel biedt nontouch bediening voor afzonderlijke activering van beide douches en temperatuurkeuze. Via App instelbare maximum-, minimum- en start temperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen. Met mogelijkheid voor semi- automatische periodieke thermische desinfectie met registratie van de resultaten. Wordt geleverd met transformator, keerkleppen en vuilfilters.

**Bestelnummer: 1.1653.070 (Art.nr. 14-5058)**

**Technische gegevens:**Volumestroom: 50 l/min. @ 200 kPa   
Minimale volumestroom: 6 l/min.   
Minimaal drukverlies: 20 kPa   
Drukverhouding: Max. 1: 3   
Warmwater temperatuur: Max. 65° C, 85° C tijdens thermische desinfectie   
Koud water temperatuur: Min. 1°C   
Nauwkeurigheid: 1°C   
Aansluitingen: Inlaten ¾" buitendraad Uitlaten ½ “ buitendraad Transformator: 230 V AC/12V DC, 20W  
**Instellingen**Spoeltijd: 5 sec. - 60 min.   
Cyclusspoeltijd: 1 min. - 59 min.   
Cyclusduur: 1 - 983 uren   
Basisinstelling spoeltijd: 30 sec.   
Basisinstelling cyclusspoeling: 3 min. na 12 uur geen gebruik




Rada Sense netwerkset

Rada Sense netwerkset voor koppeling van Rada Sense mengkranen in een netwerk. Via het netwerk kunnen instellingen uitgelezen en gewijzigd worden. Geschikt voor Rada Sense wastafel-, douche- en duo douchemengkranen. Daarnaast worden cyclusspoelingen geregistreerd en opgeslagen. Voor mengkranen met productiedatum na juli 2014.

Bestelnr.: 1.1621.215

Mogelijkheden:  
- Programmering via laptop/PC   
- Mogelijkheid om mengkranen op te nemen in een netwerk   
- Mogelijkheid om Rada Sense te combineren met Rada Outlook   
- Mogelijkheid om Rada Sense te koppelen aan een GBS   
- Registratie en rapportage van cyclusspoelingen   
- Registratie en rapportage van de laatste thermische desinfectie




**Rada douchethermostaat 9001**

Rada thermostatische douchemengkraan, type 9001. Robuust met verchroomde messing bedieningsknoppen en keramische schijven. Temperatuurbegrenzing op 38°C, na indrukken rode knop, max. 45°C. Met mogelijkheid om de mengkraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Wordt geleverd met keerkleppen en vuilfilters, s-koppelingen en rozetten.

**Bestelnr.: 2.1930.473 (Art.nr. 900100)**

**Technische gegevens:**Materiaal: Messing, verchroomd   
Volumestroom: 18 l/min. bij 300 kPa drukverlies   
Minimale werkdruk: 50 kPa   
Warmwater temperatuur: Max. 65°C, 85°C tijdens thermische desinfectie   
Aansluitingen: ½ “ buitendraad



**Rada bad/douchethermostaat 9002**

Rada thermostatische bad/douchemengkraan, type 9002, met omstel. Robuust met verchroomde messing bedieningsknoppen en keramische schijven. Temperatuurbegrenzing op 38°C. Na indrukken rode knop, max.45°C. Met mogelijkheid om de mengkraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Wordt geleverd met keerkleppen en vuilfilters, s-koppelingen en rozetten.

**Bestelnr.: 2.1930.474 (Art.nr. 900200)**

**Technische gegevens:**   
Materiaal: Messing, verchroomd   
Volumestroom: 18 l/min. bij 300 kPa drukverlies   
Minimale werkdruk: 50 kPa   
Warmwater temperatuur: Max. 65°C, 85°C tijdens thermische desinfectie   
Aansluitingen: ½ “ buitendraad



**Rada wastafelthermostaat 9000**

Rada thermostatische wastafelmengkraan, type 9000, voor bladmontage, met draaibare uitloop. Robuust met verchroomde messing bedieningsknoppen en keramische schijven. Temperatuurbegrenzing op 38°C, na indrukken rode knop, max. 45°C. Met mogelijkheid om de mengkraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Voorzien van waste. Wordt geleverd met keerkleppenen vuilfilters.

**Bestelnr.: 2.1930.472 (Art.nr. 900000)**

**Technische gegevens:**Materiaal: Messing, verchroomd   
Volumestroom: 18 l/min. bij 300 kPa drukverlies   
Minimale werkdruk: 50 kPa   
Warmwater temperatuur: Max. 65°C, 85°C tijdens thermische desinfectie   
Aansluitingen: Flexibele slangen, 3/8" wartel



**Rada thermostatische keukenmengkraan 9006**

Rada thermostatische keukenmengkraan, type 9006, voor bladmontage, met hoge draaibare uitloop. Robuust met verchroomde messing bedieningsknoppen en keramische schijven. Temperatuurbegrenzing op 38°C, na indrukken rode knop, max. 45°C. Met mogelijkheid om de mengkraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Voorzien van waste. Wordt geleverd met keerkleppen en vuilfilters.

**Bestelnr.: 2.1930.475 (Art.nr. 900600)**

**Technische gegevens:**Materiaal: Messing, verchroomd   
Volumestroom: 18 l/min. bij 300 kPa drukverlies   
Minimale werkdruk: 50 kPa   
Warmwater temperatuur: Max. 65°C, 85°C tijdens thermische desinfectie   
Aansluitingen: Flexibele slangen, 3/8" wartel




**Rada thermostatische wandmengkraan 9008**

Rada thermostatische mengkraan voor wandmontage, type 9008. Robuust met verchroomde messing bedieningsknoppen en keramische schijven. Met draaibare onderuitloop. Temperatuurbegrenzing op 38°C, na indrukken rode knop, max. 45°C. Met mogelijkheid om de mengkraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Wordt geleverd met keerkleppen en vuilfilters, s-koppelingen en rozetten.

**Bestelnr.: 2.1930.477 (Art.nr. 900800)**

**Technische gegevens:**   
Materiaal: Messing, verchroomd   
Volumestroom: 18 l/min. bij 300 kPa drukverlies   
Minimale werkdruk: 50 kPa   
Warmwater temperatuur: Max. 65°C, 85°C tijdens thermische desinfectie   
Lengte onderuitloop: 200 mm   
Aansluitingen: ½ “ buitendraad



**Presto Sanifirst wastafelmengkraan**

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

**Bestelnr.: 2.1931.139 (Art. nr. 75060)** Met dichte hendel zonder drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.140 (Art. nr. 75061)** Met dichte hendel en drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.137 (Art. nr. 75040)** Met open hendel zonder drukcompenserend binnenwerk

**Technische gegevens:**   
Voorsprong uitloop: 170 mm   
Hoogte uitloop: 100 mm   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC   
Aansluitingen: SPEX flexibele aansluitslangen, 3/8" wartels



**Presto Sanifirst wastafelmengkraan met elleboogbediening**

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

**Bestelnr.: 2.1931.141 (Art. nr. 75062)** zonder drukcompenserend binnenwerk   
**Bestelnr.: 2.1931.142 (Art. nr. 75063)** met drukcompenserend binnenwerk

**Technische gegevens:**   
Voorsprong hendel: 157 mm   
Voorsprong uitloop: 170 mm   
Hoogte uitloop: 100 mm   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC   
Aansluitingen: SPEX flexibele aansluit- slangen, 3/8" wartels



**Presto Sanifirst keukenmengkraan met elleboogbediening**

Presto Sanifirst éénhendel keukenmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

**Bestelnr.: 2.1931.145 (Art. nr. 75066)** Met elleboogbediening zonder drukcompenserend   
 binnenwerk   
**Bestelnr.: 2.1931.146 (Art. nr. 75067)** Met elleboogbediening met drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.143 (Art. nr. 75064)** Met dichte hendel zonder drukcompenserend binnenwerk **Bestelnr.: 2.1931.144 (Art. nr. 75065)** Met dichte hendel met drukcompenserend binnenwerk

**Technische gegevens:**   
Voorsprong hendel: 220 mm   
Voorsprong uitloop: 230 mm   
Hoogte uitloop: 160 mm   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC   
Aansluitingen: SPEX flexibele aansluitslangen, 3/8" wartels




**Presto Mastermix douchetablet 75708**

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

**Bestelnr.: 1347474 (Art. nr. 75708)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: Instelbaar   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar



**Presto Mastermix douchetablet 75710 met Touch druktoets**

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met Touche bediening, Start - Stop, voor openen en sluiten. Met twee magneetventielen als afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters. Met batterij 6V Lithium CRP2.

**Bestelnr.: 1347475 (Art. nr. 75710)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: 8 l/min.   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar  
**Instellingen:**Spoeltijd: standaard 30 sec., instelbaar 1 sec. - 5 min.   
Cyclusspoeltijd: standaard geen, instelbaar: 15 sec. - 5 min.   
Cyclusspoelinterval: standaard geen, instelbaar 6 - 120 h



**Presto Mastermix 75700 douchemengkraan**

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

**Bestelnr.: 1347476 (Art. nr. 75700)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: Instelbaar   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar




**Presto Mastermix 75702 douchemengkraan**

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

**Bestelnr.: 1382155 (Art. nr. 75702)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: Instelbaar   
Aansluitingen: ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm   
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar



**Presto Mastermix 75712 thermostatische wastafelmengkraan**

Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met draaibare uitloop. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slangaansluitingen 3/8" wartel.

**Bestelnr.: 1347477 (Art. nr. 75712)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd zamak   
Volumestroom: 6 l/min. instelbaar   
Aansluitingen: 3/8" wartel   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)   
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

