**Rada vaste douchekop type VR2 2.1652.009**

Vandaalbestendige, energiebesparende, verchroomde dou­che­kop voor aansluiting op inbouwleidingen. De afgeronde dou­chekop be­staat uit een basis­plaat die op de muur wordt bevestigd en een ver­chroomd driehoekig messing lichaam met een vast sproei­roos­ter. Het sproeiroos­ter is in twee standen monteer­baar, ideaal voor individuele doucheplaatsen . De sproeihoek kan hiermee worden versteld tussen 10° of 20° ten opzichte van het muurop­pervlak. De douchekop wordt standaard gele­verd met een inge­bouwde, druk­com­penserende volumest­room­be­grenzer die het debiet bij een minimale werk­druk van 150 KPa be­grenst tot 6 of 9 l/min. Geleverd met ½” BSP draadstuk.

Artnr. VR102

