**Rada thermostaat art nr 900600TD 2.1930.475**

 De ééngats thermostatische wastafelmengkraan met hoge draaibare uitloop met verchroomd messing bedieningsknoppen en keramische schijven heeft een capaciteit van 18l/min bij 300KPa. Deze keuken wastafelmengkraan met flexibele aansluitingen is voorzien van keerkleppen en vuilfilters. De temperatuurblokkeerknop (38°C) kan door middel van een aparte veiligheidspen overbrugd worden zodat op een eenvoudige en gecontroleerde manier een manuele thermische desinfectie kan plaatsvinden.

