**Nood-oogdouchecombinatie voor wandmontage opbouw met rvs opvangbak art nr 867085 2.1931.413**

Nood-oogdouchecombinatie, signaalkleur groen, voor wandmontage met opbouw leidingwerk. De nooddouche met trekstangbediening is uitgerust met een chemicaliënbestendige kunststof douchekop met automatische leegloop. De douchekop is volgens norm begrensd op 75 l/min. De oogdouche met twee sproeikoppen is voorzien van rubberen beschermkappen,stofkappen en rvs opvangbak. De volumestroom is begrensd tot 14 l/min met drukonafhankelijke begrenzers zodat de juiste sproeihoogte en normconform straalbeeld gegarandeerd blijft onafhankelijk van druk. De rvs kogelkranen, aisi 316, zijn extreem robuust en garanderen ook na 50000keer gebruik een probleemloze bediening van trekstang of “push”plaat.

Voorsprong 625mm, totale hoogte 1625mm, trekstand 700mm, aansluiting ¾”binnendraad