Vrijstaande oog- en gelaatsdouches met opvangbak Premium line (305195) 2.1931.327

Een RVS oogdouche met opvangbak en 2 sproeikoppen voorzien van rub­beren be­schermkappen van chloropreen en kalkwerende stofdoppen van polypropyleen die na het openen door de waterdruk automatisch verwijderd worden.

Tevens is de oogdouche voorzien van een geïntegreerde volumestroombegrenzer. (max volumestroom 16l/m)

Ter voorkoming van oogbeschadiging dienen de stralen uit de oogdouche zo gericht te zijn dat op zachte en natuurlijke wijze wordt gespoeld.

De oogdouche wordt bediend door een rvs voetbediening met automatische leegloop

Alle messing delen worden beschermd door een epoxy-coa­ting in de signaalkleur groen.

De inlaat van de oogdouche is voorzien van een 1 ¼” binnendraad, de afvoer 1 ¼” buitendraad. Totale hoogte 1160mm, voorsprong 430mm.