**Nooddouche v Nooddouche voor wandmontage opbouwArt 082085 2.1931.200**

Groene nooddouche voor wandmontage met opbouwleidingwerk en trekstangbediening. De zwarte kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig, is conform DIN EN 15154-1:2006; DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009.

De volumestroombegrenzer van 75l/min volgens normen kan eveneens ingesteld worden op 35,50 of 110l/min.

De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid.

 De rvs gebruikte kogelkraan,Aisi 316, is extreem robuust en garandeert probleemloze bediening ook na 50000 keer gebruik. Voorsprong 625 mm, trekstang 700mm, aansluiting ¾” binnendraad.