Vrijstaande oogdouches met opvangbak

Classic line (300085) 2.1931.317

Oogdouche voor wandmontage van messing (MS 58) met 2 sproeikoppen voorzien van rub­beren be­schermkappen van chloropreen en kalkwerende stofdoppen van polypropyleen die na het openen door de waterdruk automatisch verwijderd worden.

De oogdouches in de rvs opvangbak is voorzien van een geïntegreerde volumestroombegrenzer. ( max volumestroom 14l/m).

Ter voorkoming van oogbeschadiging dienen de stralen uit de oogdouche zo gericht te zijn dat op zachte en natuurlijke wijze wordt gespoeld.

De oogdouche wordt bediend door een niet direct-sluitende rvs kogel­kraan met hendel voorzien van een grote ronde PUSH druk­plaat.

Alle messing delen worden beschermd door een epoxy-coa­ting in de signaalkleur groen.

De inlaat van de oogdouche is voorzien van een 3/4” binnendraad, afvoer 1 ¼” buitendraad.