**Rada thermostaat art nr 900000TD 2.1930.472**

De ééngats thermostatische wastafelmengkraan met draaibare uitloop met verchroomd messing bedieningsknoppen, waste en keramische schijven heeft een capaciteit van 18l/min bij 300KPa. De wastafel mengkraan met flexibele aansluitingen is voorzien van keerkleppen en vuilfilters. De temperatuurblokkeerknop (38°C) kan door middel van een aparte veiligheidspen overbrugd worden zodat op een eenvoudige en gecontroleerde manier een manuele thermische desinfectie kan plaatsvinden.

[](http://www.rada-nl.com/fileadmin/600x600/Einzelthermostate/rada%209000.jpg)