**Rada vaste douchekop LR 2.1931.511**

Vandaalbestendige, energiebesparende, verchroomde dou­che­kop of wanduitloop voor aansluiting op inbouwleidingen. De afgeronde dou­chekop verzonken in vierkante achterplaat uit verchroomd messing wordt volledig ingetegeld waardoor men op geen enkele manier houvast biedt die kan leiden tot incidenten. De bevestiging via draadeinden door de muur, de vlakke montage en vormgeving is uitermate geschikt voor specifieke doeleinden in gevangenissen en psychiatrie. De volumestroombegrenzers van 5 of 8 l/min beperken het debiet van dit onderhoudsarm model. Geschikt voor wanddikte van max 170mm.

Art nr. LR108

 