**RADA B safety nood-oogdouches Classic line combinaties wand**

**Nooddouche met knijpdouche combinatie voor wandmontage opbouw art nr 863085 2.1931.409**

Nooddouche en knijpdouche combinatie, signaalkleur groen, voor wandmontage met opbouw leidingwerk. De nooddouche met trekstangbediening is uitgerust met een chemicaliënbestendige kunststof douchekop met automatische leegloop. De douchekop is volgens norm begrensd op 75 l/min. De rvs kogelkraan, aisi 316, is extreem robuust en garanderen ook na 50000keer gebruik een probleemloze bediening van trekstang.

De knijpdouche met 1sproeikop is voorzien van rubberen beschermkap,stofkap en terugloopbeveiliging. De volumestroom is begrensd tot 7 l/min met drukonafhankelijke begrenzers zodat de juiste sproeihoogte en normconform straalbeeld gegarandeerd blijft onafhankelijk van druk. De siliconen knijpdoucheslang met rvs mantel heeft een lengte van 1500mm.

Voorsprong 625mm, totale hoogte 1625mm, trekstand 700mm, aansluiting ¾”binnendraad